Ведомость объемов работ на демонтаж Ж\Б конструкций:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем | Примечание |
| 1 | Установка в грунт металлических стоек на глубину 500 мм (стойка - квадратная труба размерами 40х40х1500 мм) | шт. | 20 |  |
| 2 | Крепление на стойках[ленты сигнальной ЗУБР с размерами 50ммх200 м](https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz7vv7M_pnW8mf2VNEAIPcolDR_l2Um6xB6fmPNzF9fADy90ZETFbDt-TQBWy4Fv--1KPGT3kuDi-wCH4CsdpCKD_6Lcytzkiaybg6WhD1OqbLqDl2D9KQqFD3yW7C6TTf5I0TDJCa9EeasqWFu4Xd2FeToV0gCGYGZ9uFdlIVolRehV08gbdytgDNPtON5zfo7HsYv7zWBJRC8gnGkSnQoAsGVczA-AqcJThOoJZGyz9zoZItQIEeLvJdOLndopFbQM7S2hZytdDPIWW68A2VKPBjbGMTVR3F6bChyhCdjdpSknEkJqP1DuY7TcJdRa0O4u5K02_X__3m8lso8QcEgB03zuICKRHLsbGnZIg_csUJmbc0Yt5_IYZTD_OAB_vsQvN186r7Swkcn6sGoB-o9VowtbAG4EtPSvZpgy-HMxh_ZPfgedTfwpihS_QEyF5x7hTF8qWN9fxEPe_u7n82dcHnnXyQebhFwHCYRJIMqTqsJYa9czA5S1oVgtmHaYKe1pJTm_HgT9e4rs9sRqV46xw6AlFSHmtjupxn4xDV_B-IvD4nOY71PPSYlaNUzdvjdpJEhmp8HZVlh_XEae2wcwVDD8QxqJNzfI_ZsNS9vFzR12MKymxZtLqHcRTHCgDfoHFf5ze0KiLd8j2PhO6pWNzLkMRtHo6bPV2Uha9XHskYOJoKoT1L2lUtA_FlECqxBQg_1faLoIf6aj8S1kd4E7dEh52J_HoCCjOhrrpZ74Tqtq5-WXbsVNR-XhAukJ77HgMMLPWukHdasE8yKs3D-sjjulgm-aYuwZFcmG8APrEax6_mYSIRXUyWJTYC6HLzbgBa9bH5eivC1DJgY3G2zw8ae1VxOPQrEhHfIUz58rB47uLbDG7_V7VSMWvz0BalGqlqWToYSbtg0mREnASUxhYjKFjyzUPL5X5DCdHrS1gA2ctBVUwrgmxF738BQRf2SvNqrFbk8uUhHQXcOdD7q3o2xWONPaZfOi-z8JMM-_KamFVDomLTxeiIuViKSjhX4Ncvsuoor_vyzxjYe978Wieaoy2GDBOd9BbU3OyOCLkoD8R8aacXlKWl0IXaoordlwcVTYYQl7VHaoqnDkaQW0NTlL5_dS6Izq6qeXjzli01zzE4AStt0mWTaiXz4tCpuHEgwh5h-crxgiMsyFsqtr5jSLWODlwAsJ6HWqmEj3FattUS8-bDtCB1VamUk1PjxXubThoDy8mbDB4hZ9TqHvt8xp2paMmicjH8_zON_EVTbf1dbbBSrbFoMtWJqZTc0,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjWN5S12IhzRUL5n8T65Pi07JobbR398PCTMNEjzW2bsS7AhobvGU3vQI469QdiCHkd12b9ofrWvfKT4kKiEK1TPQCv_gRDUVeKk3zvWybHGlSK4fSz5GciD93ZZwqNIWTeYcONOTr99J_tSgOKPyimDofRn0DtBZ_ib-XbvUmtbQwDFcyAr7_7x1IhCdGzFmon7OEpYkorm3MMMYOQgdbOx2Ev01WnsPh9wXpAIn7UL55ig8rOfiofXZb4DG2DYtwfJndS1Fll2f3pCLJZGfxVSy-myzY5It8A,,&b64e=1&sign=0988a5cecc15cdda224ed1232ccf8505&keyno=1) | м | 400 |  |
| 3 | Прокладка кабеля Ввнг 3х2,5 по временному ограждению | м | 200 |  |
| 4 | Монтаж сигнальных фонарей [ФС-12](https://rosdorznakservis.ru/katalog/sredstva-svetovoy-signalizacii/fonari-dorozhnie-signalnie/fonar-signalnyj-doroznyj-svetodiodnyj-fs-12-nsp-zelud/) | шт. | 20 |  |
| 5 | Устройство лесов неинвентарных деревянных | м2 | 80 |  |
| 6 | Демонтаж вручную с помощью отбойных молотков ж/б плиты перекрытия толщиной 220 мм | м2 | 122 | Ведется на высоте 8 м |
| 7 | Демонтаж с помощью крана с телескопической стрелой Sennebogen 613 M/R тавровых балок Т120 длиной 12 метров | шт. | 14 | Ведется на высоте 8 м. Кран арендуется. |
| 8 | Разборка кирпичной кладки | м3 | 5,6 | Ведется на высоте 8 м |
| 9 | Резка тавровых балок Т120 длиной 12 метров на участки длиной не более 3 м | шт. | 42 | Необходимо для погрузки в машины и утилизации |
| 10 | Погрузка строительного мусора от демонтажа | т | 123 |  |
| 11 | Перевозка строительного мусора на 30 км и утилизация | т | 123 |  |